가평군 한강수계 오염총량관리

이행평가 시행계획에 따른 할당부하량 및 준수여부 평가

2017. 12

가 평 군

□ 오염총량관리 모니터링

◦ 가평군 단위유역의 유량 및 수질자료는 환경부 물환경정보시스템에 제시되어 있는 자료를 참고하였고, 수질측정지점은 총 6개 지점으로 모두 가평군 내에 위치하고 있는 것으로 조사되었으며, 북한C, 홍천A는 강원도, 한강F는 남양주시에 위치하는 것으로 조사되었다.

◦ ‘16년도 연평균 수질은 북한C BOD 1.1mg/L, TP 0.018mg/L이며, 가평A BOD 0.7mg/L, TP 0.013mg/L, 홍천A BOD 0.6mg/L, TP 0.012mg/L, 북한D BOD 1.1mg/L, TP 0.013mg/L, 한강F BOD 1.2mg/L, TP 0.028mg/L, 조종A BOD 1.0mg/L, TP 0.026mg/L로 나타났다.

◦ 평가수질(‘14~’16년)은 북한C BOD 1.1mg/L, TP 0.016mg/L, 가평A BOD 0.8mg/L, TP 0.013mg/L, 홍천A BOD 0.8mg/L, TP 0.014mg/L, 북한D BOD 1.0mg/L, TP 0.012mg/L, 한강F BOD 1.2mg/L, TP 0.025mg/L, 조종A BOD 1.1mg/L, TP 0.023mg/L로 가평A, 북한D 단위유역이 BOD 목표수질 대비 초과하였고, TP는 모든 단위유역에서  목표수질을 준수한 것으로 나타났다.

<표 1-> 가평군 단위유역 BOD 목표수질 평가

단위유역	목표수질	BOD 연도별 수질1)				BOD 평가수질2)		초과여부
		'13	'14	'15	'16	'13~'15	'14~'16	'13~'15	'14~'16
북한C	부하량	0.8	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	-	-
가평A	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	초과	초과
홍천A	부하량	0.7	1.0	0.9	0.6	0.8	0.8	-	-
북한D	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0	초과	초과
한강F	1.4	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	준수	준수
조종A	1.1	0.8	1.4	1.0	1.0	1.0	1.1	준수	준수

<표 1-> 가평군 단위유역 TP 목표수질 평가

단위유역	목표수질	TP 연도별 수질1)				TP 평가수질2)		초과여부
		'13	'14	'15	'16	'13~'15	'14~'16	'13~'15	'14~'16
북한C	부하량	0.020	0.015	0.014	0.018	0.016	0.016	-	-
가평A	0.014	0.012	0.017	0.012	0.013	0.013	0.013	준수	준수
홍천A	부하량	0.021	0.017	0.013	0.012	0.016	0.014	-	-
북한D	0.020	0.017	0.013	0.010	0.013	0.013	0.012	준수	준수
한강F	0.030	0.036	0.025	0.022	0.028	0.027	0.025	준수	준수
조종A	0.027	0.023	0.032	0.018	0.026	0.022	0.023	준수	준수

주 1) 측정자료에 대한 단순 산술평균 값임.

2) 목표수질지점의 수질변동 측정 확인방법에 따른 해당연도로부터의 과거 3년간에 대한 수질평가 결과임

◦ 수질 및 유량 조사결과

<표 1-> 가평A 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
가평A	2016.01.20	0.1	9.2	131	14.5	0.6	1.3	1.5	3.095	0.005	-
	2016.02.17	2.9	8.5	100	14.2	0.6	2.3	0.8	3.544	0.008	3.361
	2016.03.03	5.8	7.8	116	13.7	0.4	2.2	0.7	2.941	0.006	1.597
	2016.03.10	6.2	7.7	89	12.3	0.3	1.8	0.7	2.98	0.006	6.218
	2016.03.16	9.8	8.1	96	12.7	0.3	2.1	0.9	2.809	0.005	3.891
	2016.03.23	12.4	8.5	96	11.6	0.6	2.3	1.6	2.398	0.007	3.687
	2016.03.30	14.4	8.3	96	12.1	0.6	2.5	2.1	2.353	0.009	2.883
	2016.04.06	14.7	7.5	97	12	0.6	2.3	2.6	2.343	0.01	2.525
	2016.04.12	16.9	8.5	94	11.5	0.7	2	2.5	2.488	0.013	2.746
	2016.04.20	14.2	7.9	77	12	0.4	2.2	1.7	2.465	0.007	10.996
	2016.04.29	18.1	8.6	90	10.7	0.4	2.2	2.3	2.303	0.009	3.829
	2016.05.03	16.2	8.1	84	9.5	1.8	4.9	20.5	2.273	0.044	62.087
	2016.05.12	19.3	8.3	92	10.5	0.6	2.3	4.4	2.427	0.018	5.579
	2016.05.18	19.5	7.9	67	10.7	0.5	2.4	2.8	1.999	0.013	8.275
	2016.05.25	20.4	8	85	11	0.6	2.3	3	1.965	0.018	6.402
	2016.06.02	25	7.9	105	10	1.3	3.6	3.5	2.071	0.016	1.877
	2016.06.09	26.4	8.4	126	10.4	1.3	2.7	3.7	2.053	0.022	0.961
	2016.06.15	23.6	7.9	139	9.5	1.3	3.5	4.4	1.894	0.027	1.661
	2016.06.22	26.5	8.3	147	9.6	1	3.2	3	1.549	0.017	0.59
	2016.06.29	28.5	8.5	150	10.6	0.9	2.7	3.6	1.293	0.025	0.492
	2016.07.14	27	7.5	118	10	0.7	2.5	0.9	2.449	0.011	4.815
	2016.07.19	22.9	7.7	73	10.7	0.7	2.6	1.4	1.467	0.008	16.283
	2016.08.10	29.4	7.8	113	9.1	1.1	3.7	3.4	1.64	0.014	2.862
	2016.08.18	31.1	8.4	137	10.1	1.1	2.7	2.7	1.64	0.014	1.349
	2016.08.24	29.5	8.3	145	8.3	0.9	2.7	2.3	1.453	0.018	0.911
	2016.08.30	21.7	8.4	134	9.6	0.7	2.4	1.5	1.418	0.016	1.19
	2016.09.07	24.8	7.8	103	9.8	0.9	2.3	2.4	1.167	0.013	2.122
	2016.09.22	23.4	8.1	125	9	1	2.5	2	0.957	0.012	0.911
	2016.09.28	20.8	7.8	132	7.9	0.9	2.2	2	1.032	0.009	1.19
	2016.10.07	20.3	7.7	91	6.8	0.8	2.4	1.5	1.256	0.009	2.599
	2016.10.12	18.1	7.7	109	12.3	0.5	2.2	1.1	1.161	0.011	1.521
	2016.10.19	19.6	8	117	9.7	0.6	2.6	1.5	1.195	0.012	0.911
	2016.10.26	14	7.6	95	11.2	0.7	2.5	2.5	1.26	0.009	4.089
	2016.11.02	9.6	7.9	141	12.6	0.3	2	1.3	1.446	0.005	1.349
	2016.11.09	9.9	7.9	136	12.8	0.5	1.9	0.4	1.39	0.007	1.349
	2016.11.16	9	7.8	106	13.2	0.4	2.3	1.4	1.538	0.005	1.19
	2016.11.23	6.6	7.7	98	13.4	0.7	2.4	1.6	1.483	0.007	0.911
	2016.12.08	2.7	8.1	106	14.8	0.3	1.8	0.4	1.834	0.028	0.489
	2016.12.21	5.1	8.1	117	14.3	0.6	2.9	1	2.057	0.005	0.409
	최소값	0.1	7.5	67	6.8	0.3	1.3	0.4	0.957	0.005	0.409
	최대값	31.1	9.2	150	14.8	1.8	4.9	20.5	3.544	0.044	62.087
	평균값	17.1	8.1	110	11.1	0.7	2.5	2.5	1.925	0.013	4.634

<그림 2-> 가평A 수질 및 유량(BOD)

<그림 2-> 가평A 수질 및 유량(TP)

<표 2-> 북한C 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
북한C	2016.01.20					-				-	20.219
	2016.02.17	1.6	8.8	155	13.9	1.1	2.9	2.3	2.857	0.013	26.639
	2016.03.03	3.6	7.7	140	13.2	1.4	2.5	2.2	2.349	0.013	56.287
	2016.03.10	5.4	7.9	141	13	1.6	3.4	4.4	2.685	0.027	37.415
	2016.03.16	6.5	7.8	139	13	1.6	3.9	3	2.316	0.015	50.699
	2016.03.23	8.2	7.9	139	12.7	1.1	3.7	3.5	2.133	0.014	31.592
	2016.03.30	10	7.6	134	12.7	1.4	3.7	3.6	2.097	0.015	45.389
	2016.04.06	9.8	7.4	133	12.8	1	2.9	4	2.056	0.012	76.327
	2016.04.12	12.8	8.3	133	12.5	1.7	3.1	7.5	1.988	0.018	53.306
	2016.04.20	13.4	8.1	133	12.3	1.6	4	7.2	1.972	0.02	127.083
	2016.04.29	15	7.8	139	10.8	1.7	4.2	6.5	1.806	0.018	71.815
	2016.05.03	14.2	8.1	128	11	1.3	3.7	5.7	1.785	0.022	118.405
	2016.05.12	15.8	8.1	125	11.3	1.1	2.8	3.6	1.683	0.017	131.925
	2016.05.18	15.4	7.7	94	12.2	1	3.2	3.6	1.648	0.014	177.482
	2016.05.25	13.5	7.8	99	13.9	0.8	2.8	3.3	1.74	0.018	147.237
	2016.06.02	16.1	7.8	97	12.8	0.8	3.6	3.6	1.706	0.014	141.457
	2016.06.09	13	7.6	93	14.2	1	3.1	3.3	1.71	0.015	175.309
	2016.06.15	14.1	7.5	106	11.8	1.5	3.3	2.8	1.812	0.012	180.47
	2016.06.22	15.7	7	111	12.4	1.1	3.3	3.9	1.737	0.013	141.257
	2016.06.29	14.7	6.6	102	13.5	1.4	3.3	2.8	1.742	0.014	126.326
	2016.07.14	17.4	6.9	97	11.4	0.8	3.3	10.8	1.747	0.038	318.311
	2016.07.19	16.2	7	93	12	0.6	3	8.8	2.038	0.04	342.793
	2016.07.27										252.356
	2016.08.10	22.8	7.2	109	9.7	1.8	3.8	8.7	1.523	0.027	106.304
	2016.08.18	24.1	6.4	111	8.6	1	4	7	1.847	0.026	50.738
	2016.08.24	23.6	7.1	116	7.7	1.1	3.6	5.2	1.651	0.024	95.806
	2016.08.30	21.1	7.5	111	8.3	0.9	3.5	3	1.743	0.021	58.953
	2016.09.07	19.6	7.2	104	9.7	0.8	2.9	4	1.736	0.019	46.786
	2016.09.22	21.3	7.4	115	7.5	0.9	3.4	3.5	1.254	0.018	85.67
	2016.09.28	20.6	7.6	121	7.1	0.9	2.8	2.9	1.319	0.013	83.904
	2016.10.07	18.8	7.3	109	6.4	0.9	3.1	4.5	1.369	0.017	95.475
	2016.10.12	16.8	7.4	103	11.5	0.7	3	3	1.382	0.015	24.598
	2016.10.19	16.9	7.5	104	8.5	1.1	3.3	5	1.453	0.016	36.505
	2016.10.26	14.9	7.6	108	10.6	1.3	3.7	3.2	1.525	0.017	25.819
	2016.11.02	11	8	136	10.6	1.3	3.6	3.6	1.676	0.018	45.485
	2016.11.09	9.8	8	140	11.4	1	3.9	3	1.622	0.016	60.425
	2016.11.16	9.3	8	96	12	1	3.6	2.7	1.881	0.014	66.348
	2016.11.23	8.2	7.9	90	11.8	1.1	4	3.6	2.128	0.015	62.756
	2016.12.08	5.1	8.2	83	12.4	0.6	3.5	1.9	1.803	0.012	79.354
	2016.12.21	6.1	7.9	101	11.9	0.8	3.4	2.6	1.974	0.01	59.066
	최소값	1.6	6.4	83	6.4	0.6	2.5	1.9	1.254	0.010	24.598
	최대값	24.1	8.8	155	14.2	1.8	4.2	10.8	2.857	0.040	342.793
	평균값	13.7	7.6	115	11.3	1.1	3.4	4.3	1.829	0.018	100.356

<그림 2-> 북한C 수질 및 유량(BOD)

<그림 2-> 북한C 수질 및 유량(TP)

<표 2-> 북한D 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
북한D	2016.01.20										21
	2016.02.17	3.8	8.1	146	12.6	0.8	2.6	1	2.613	0.009	43
	2016.03.03	4.6	8.1	154	12.8	0.6	3.6	1.7	2.756	0.006	80
	2016.03.10	3.8	7.7	160	13	1	3.1	1.6	2.877	0.01	64
	2016.03.16	4.9	8	165	12.9	1	3.7	2.3	2.874	0.01	66
	2016.03.23	6.8	8	139	12.9	0.7	3.4	2.3	2.69	0.012	44
	2016.03.30	9.2	7.8	140	13.9	1	3.5	2.6	2.604	0.011	56
	2016.04.06	11.8	7.6	143	13.3	0.8	2.9	2.1	2.6	0.009	82
	2016.04.12	14.8	8.7	144	12.7	1.9	3.7	4.8	2.341	0.014	59
	2016.04.20	14.1	8.3	141	12.6	2	4.2	5.6	2.173	0.016	212
	2016.04.29	18.6	8.9	131	10.6	1.6	3.8	4.8	2.298	0.012	90.9
	2016.05.03	16.5	8.7	130	11.1	2.4	4.9	7.4	2.332	0.02	182
	2016.05.12	18.6	8.5	135	11.1	0.9	2.9	2.7	2.169	0.022	168
	2016.05.18	20.8	8.5	113	12.3	1.4	3.4	3.2	1.891	0.015	223
	2016.05.25	20	8.5	113	12.4	1.5	3.9	3.7	1.891	0.033	273
	2016.06.02	23	8.5	119	11	0.7	3.3	1.9	1.826	0.01	139
	2016.06.09	18.8	8.5	105	13.8	1.8	3.7	3.5	1.685	0.011	215
	2016.06.15	22.4	8.2	128	10.1	1.9	4.1	2.4	1.729	0.01	226.6
	2016.06.22	24.2	8.1	128	9.5	1	3.3	1.8	1.663	0.007	126.1
	2016.06.29	23.6	7.7	127	10.6	0.8	2.9	2	1.583	0.009	136
	2016.07.14	19.8	7.5	108	11.7	1.5	3.7	7.4	2.344	0.033	392
	2016.07.19	22	7.6	118	11.7	1.7	3.7	5.4	2.421	0.03	441
	2016.07.27										336
	2016.08.10	27.6	7.8	121	9.5	1.2	3.9	5.1	1.716	0.015	122
	2016.08.18	29.9	8.1	127	8.5	1.2	3.5	2.6	1.677	0.014	42
	2016.08.24	30.1	8.3	134	8.1	1.4	4.7	4	1.558	0.019	104
	2016.08.30	24.5	8	123	7.5	1.2	3.9	3.9	1.575	0.014	72
	2016.09.07	24.3	7.9	120	9.2	0.8	3.1	2.1	1.386	0.012	54
	2016.09.22	23.3	7.8	126	7.7	1.2	3.7	1.5	1.642	0.015	83
	2016.09.28	21.5	7.9	115	7.5	0.8	3.2	1.5	1.452	0.007	81
	2016.10.07	20.7	7.7	117	6.4	0.8	3.1	2.1	1.192	0.009	62
	2016.10.12	20.1	7.5	119	10.1	0.7	2.9	1.4	1.251	0.012	35
	2016.10.19	19.2	8.2	122	8.1	0.8	2.3	2.6	1.18	0.01	40
	2016.10.26	17.3	7.6	121	8.3	0.7	3	4	1.256	0.012	35.1
	2016.11.02	15.3	8.1	150	8.8	0.6	3.2	3.1	1.201	0.011	51
	2016.11.09	13	7.9	148	9.3	0.6	3.2	2.7	1.304	0.011	65
	2016.11.16	11.4	8.2	116	10.3	0.5	3.4	2.8	1.514	0.009	71
	2016.11.23	9.8	7.8	106	10.8	0.6	3.8	2.5	1.516	0.011	109.8
	2016.12.08	6.2	8.1	100	11.5	0.7	3.3	1.6	1.842	0.011	85
	2016.12.21	5.3	8.4	104	11.9	0.9	3.3	2.4	2.016	0.009	58.3
	최소값	3.8	7.5	100	6.4	0.5	2.3	1.0	1.180	0.006	35.000
	최대값	30.1	8.9	165	13.9	2.4	4.9	7.4	2.877	0.033	441.000
	평균값	16.9	8.1	128	10.7	1.1	3.5	3.1	1.912	0.013	123.713

<그림 2-> 북한D 수질 및 유량(BOD)

<그림 2-> 북한D 수질 및 유량(TP)

<표 2-> 조종A 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
조종A	2016.01.20	0.2	8.8	229	16.2	0.8	1.8	4	4.199	0.014
	2016.02.17	2.2	8.2	167	14.1	1.1	3	2.6	4.004	0.025	3.19
	2016.03.03	6.9	8.6	199	13.9	0.9	1.6	2.5	3.597	0.012	1.222
	2016.03.10	6.2	7.7	142	13	0.5	2.2	1.3	3.843	0.012	5.221
	2016.03.16	9.7	8.7	162	13.2	0.5	2.9	2.2	3.59	0.011	3.004
	2016.03.23	11	8.6	170	12.8	1	3.1	4.8	3.248	0.02	2.246
	2016.03.30	14.5	8.6	176	12.1	1.2	3.2	4.1	3.276	0.019	1.804
	2016.04.06	16.2	8.2	188	12	1.3	3	4	3.226	0.02	1.412
	2016.04.12	11.7	8.9	190	11.7	1.4	2.5	6.3	2.7	0.029	1.412
	2016.04.20	15	7.9	133	11.5	0.8	3	9.2	3.318	0.027	5.221
	2016.04.29	18.8	8.9	155	9.8	0.8	2.6	4.9	2.942	0.019	2.739
	2016.05.03	16.4	8	150	9.5	1.6	4.7	30.7	3.075	0.093	13.877
	2016.05.12	20.8	8.7	152	10.9	1	2.7	4.5	3.338	0.029	3.877
	2016.05.18	20.8	8.1	108	10.9	0.9	3	7.9	2.746	0.036	5.971
	2016.05.25	21.3	8.1	138	10.8	1.2	3.6	9.5	2.766	0.038	4.865
	2016.06.02	25.9	8.7	162	11	0.9	3.1	7	2.061	0.031	2.019
	2016.06.09	27.2	8.6	176	10.8	1.2	3.2	6.3	1.721	0.028	1.412
	2016.06.15	24.5	7.9	201	8.6	1.3	3.9	9.3	1.638	0.041	2.019
	2016.06.22	27.4	8.5	209	8.8	2.1	6.3	9.2	1.179	0.039	1.412
	2016.06.29	29.6	8.7	211	11.5	1	3.5	5.7	0.951	0.039	1.07
	2016.07.14	27	8.2	181	10.9	1.1	3.2	1.4	3.301	0.017	5.044
	2016.07.19	24.6	8.1	130	11	0.9	2.7	2.2	2.414	0.019	10.428
	2016.07.27										5.836
	2016.08.10	29.6	8.1	180	9.4	1.1	3	2.4	2.153	0.034	2.837
	2016.08.18	30.1	8.2	204	9	1.1	3.2	3.7	2.182	0.032	1.928
	2016.08.24	31.4	8.5	210	8.6	1.6	4.3	4.2	1.529	0.036	1.039
	2016.08.30	21.8	8.4	203	9.1	1.4	6.2	8.2	2.052	0.036	1.678
	2016.09.07	25.8	8.1	173	9.3	1.3	2.7	3.7	1.732	0.032	2.134
	2016.09.22	24.1	8.3	199	9.4	1.3	3	4	1.208	0.023	1.039
	2016.09.28	20.8	7.9	210	8.1	1.2	2.7	4.3	1.43	0.018	1.678
	2016.10.07	20.2	7.9	162	7.4	0.7	2.8	2.6	1.889	0.025	2.134
	2016.10.12	17.6	7.9	188	12.2	0.8	2.4	2.8	1.816	0.024	1.447
	2016.10.19	19.7	8.4	201	9.8	0.9	2.5	3.1	1.671	0.025	1.039
	2016.10.26	14	7.6	191	11.3	0.8	2.8	5.4	2.229	0.026	3.383
	2016.11.02	8.5	8	238	13.5	0.5	2.6	0.6	2.225	0.009	1.234
	2016.11.09	8.6	8	244	13.9	0.7	2.6	1.3	2.368	0.012	1.234
	2016.11.16	8.4	8.2	207	14.7	0.6	2.5	1.5	2.538	0.009	1.234
	2016.11.23	5.9	7.7	190	14.2	0.9	3	1.3	2.462	0.009	0.862
	2016.12.08	2.6	8.1	196	15.4	0.7	2.5	1.5	3.03	0.009	0.862
	2016.12.21	5.6	8.6	190	14.3	0.9	2.6	0.9	3.239	0.009	0.862
	최소값	2.2	7.6	108	7.4	0.5	1.6	0.6	0.951	0.009	0.862
	최대값	31.4	8.9	244	15.4	2.1	6.3	30.7	4.004	0.093	13.877
	평균값	17.7	8.3	181	11.3	1.0	3.1	4.9	2.492	0.026	2.870

<그림 2-> 조종A 수질 및 유량(BOD)

<그림 2-> 조종A 수질 및 유량(TP)

<그림 1-> 조종A 수질 및 유량(TP)

<표 2-> 한강F 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
한강F	2016.01.21	0.9	8.3	283	14.4	1.8	3.7	9	3.504	0.022	53
	2016.02.18	2.5	8.2	288	13.8	1.3	3.8	4.3	3.267	0.018	74.9
	2016.03.04	4.1	7.8	231	15.8	1.7	4.6	5	3.084	0.024	197
	2016.03.11	5.4	7.9	219	13.2	1.8	5.5	11.3	3.297	0.054	220
	2016.03.18	6.6	8	192	13.5	1.8	5.2	6	3.32	0.04	156
	2016.03.24	7.5	8.1	194	15.6	1.5	3.6	7.5	3.345	0.03	122
	2016.03.31	9.5	8.1	227	12.7	1.8	3.8	4.7	3.057	0.027	92
	2016.04.07	12.2	8	246	11.2	2.2	3.9	6	2.69	0.03	168
	2016.04.14	13.1	8.1	242	11.8	1.7	4	5.3	2.535	0.03	146
	2016.04.21	13.5	8.1	223	9.6	1.8	4.1	9	2.49	0.025	360.4
	2016.04.27	14.8	8.3	194	9.2	2.5	4.5	10.7	2.43	0.045	375
	2016.05.04	14.9	8.1	222	9.7	1.7	3.4	8.2	2.226	0.026	574
	2016.05.13	16.7	8.1	216	10.2	1.3	3.4	10	2.163	0.023	317.5
	2016.05.19	18.8	8.3	196	10.8	1.9	3.7	6.4	1.921	0.022	309
	2016.05.26	20	7.9	174	9.6	1.1	2.9	4	1.937	0.043	295
	2016.06.03	19.9	8.1	159	10.5	1.1	3.4	4.4	1.65	0.019	166
	2016.06.10	20.8	8.1	161	10.3	0.9	3.1	4.2	1.651	0.035	227
	2016.06.16	20.7	7.8	162	10.1	0.8	3.3	3.5	1.665	0.021	154
	2016.06.23	20.8	8.1	163	10.9	1.1	3.3	3	1.648	0.018	147
	2016.06.30	20.9	8.1	140	8.9	0.7	2.2	4.6	1.57	0.026	228
	2016.07.15	20.7	7.9	148	10.5	1.6	3.6	11.5	2.487	0.046	731.7
	2016.07.20	21.3	7.8	151	10.3	0.8	3.9	8	2.59	0.075	861.3
	2016.07.28										407
	2016.08.11	26.7	8	147	9.2	0.8	3.6	5	2.022	0.027	209
	2016.08.19	27.8	8.1	184	6.6	1.4	3.8	3.7	2.436	0.045	147
	2016.08.25	28.2	7.9	197	7	0.9	3.5	3	1.987	0.023	161
	2016.08.31	24.7	8	209	7.4	0.7	3.3	2.8	2.059	0.026	131
	2016.09.08	23.5	8.1	195	9.3	0.8	2.9	3.6	2.042	0.022	136.3
	2016.09.23	22.6	8	187	8.6	0.9	3.7	4	1.616	0.018	106
	2016.09.29	21.8	8.1	173	9.6	0.4	3.6	2.4	1.653	0.012	200.2
	2016.10.05	21.4	7.8	170	9.6	0.7	3.2	2.6	1.526	0.014	100
	2016.10.13	19.5	8.2	215	11	0.9	3.6	4.4	1.637	0.018	100
	2016.10.20	18.8	8.1	253	10.2	0.6	3.3	4.3	1.764	0.026	91
	2016.10.27	17.3	8.1	235	9.2	0.7	3.5	5.3	1.821	0.029	140
	2016.11.03	14.1	8.3	233	9.4	0.8	2.9	5.3	2.143	0.031	91
	2016.11.10	11.6	8.4	204	11.5	0.8	3.3	5.5	1.859	0.028	91
	2016.11.17	11.4	8.5	223	12.5	0.8	3.5	4	2.038	0.022	91
	2016.11.24	9.2	8.2	200	11.7	0.9	3.9	4.8	1.932	0.019	89.4
	2016.12.09	5.5	8.4	205	12.7	1.3	3.9	2.1	1.982	0.015	90.1
	2016.12.22	5.4	8.3	187	12.5	0.9	4.2	3.7	2.226	0.021	285
	최소값	2.5	7.8	140	6.6	0.4	2.2	2.1	1.526	0.012	74.900
	최대값	28.2	8.5	288	15.8	2.5	5.5	11.5	3.345	0.075	861.300
	평균값	16.2	8.1	199	10.7	1.2	3.7	5.4	2.204	0.028	220.200

<표 1-> 한강F 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
한강F	2015.01.29	1.9	8.2	234	15.3	0.9	2.7	2.4	3.076	0.015	125.000
	2015.02.12	2.0	8.4	225	14.6	1.6	3.3	3.5	2.811	0.016	124.000
	2015.03.06	4.2	8.3	199	14.1	2.0	3.7	7.0	2.777	0.022	124.000
	2015.03.12	4.6	8.4	211	14.3	2.1	4.0	7.3	2.844	0.025	124.000
	2015.03.19	6.5	8.4	198	14.8	1.9	3.3	5.7	2.633	0.021	137.000
	2015.03.27	8.0	8.4	223	14.2	2.2	3.7	6.5	2.359	0.025	126.000
	2015.04.03	11.3	8.2	232	10.4	2.4	4.3	8.5	2.303	0.029	235.000
	2015.04.07	11.2	8.3	190	10.5	1.5	3.3	5.3	2.262	0.021	177.000
	2015.04.14	11.6	8.2	228	10.6	2.1	3.9	8.5	2.675	0.028	216.000
	2015.04.20	12.1	8.3	199	11.7	1.9	3.2	7.8	2.235	0.023	264.000
	2015.04.30	16.9	8.6	167	11.2	2.2	3.6	5.5	2.440	0.033	187.000
	2015.05.08	17.2	8.3	159	9.7	1.4	3.3	5.0	2.323	0.023	189.300
	2015.05.14	18.4	8.3	180	9.3	1.3	3.2	7.2	2.115	0.024	282.000
	2015.05.21	18.9	8.3	183	9.6	1.3	3.8	4.0	2.016	0.022	126.000
	2015.05.29	20.6	8.2	159	10.0	1.3	3.5	5.0	1.841	0.018	125.000
	2015.06.04	20.9	8.1	142	9.4	0.9	3.2	4.2	1.450	0.018	123.000
	2015.06.11	21.1	8.3	127	7.6	0.9	2.9	3.8	1.537	0.012	123.000
	2015.06.19	20.8	8.2	120	8.9	1.0	3.0	4.5	1.495	0.016	79.000
	2015.06.25	22.8	8.0	141	8.3	1.0	3.2	4.5	1.416	0.014	79.000
	2015.07.03	24.2	8.1	184	6.6	1.7	3.3	4.8	1.248	0.020	79.000
	2015.07.09	25.0	8.2	191	7.7	1.7	3.7	4.1	1.248	0.020	80.000
	2015.07.17	24.1	8.2	192	7.3	1.0	3.9	3.2	1.266	0.017	111.000
	2015.07.23	25.6	8.1	153	7.2	0.7	3.6	3.1	1.406	0.017	222.700
	2015.07.30	23.8	7.8	130	7.3	1.5	4.5	10.0	2.233	0.054	504.000
	2015.08.11	26.2	7.8	143	7.1	1.1	3.9	6.3	2.215	0.036	122.000
	2015.08.21	26.6	7.9	194	6.1	1.6	3.9	8.4	1.930	0.034	79.000
	2015.08.28	25.2	8.3	208	9.1	2.1	5.6	9.0	1.650	0.034	80.000
	2015.09.04	26.0	8.0	188	8.2	1.3	4.7	4.2	1.638	0.020	79.000
	2015.09.11	24.6	8.1	208	7.9	1.3	4.2	4.3	1.408	0.031	80.000
	2015.09.18	23.2	8.2	194	10.0	1.1	4.2	4.5	1.409	0.016	79.000
	2015.09.25	23.0	8.2	189	9.5	1.7	4.2	3.8	1.319	0.012	80.000
	2015.10.08	20.3	8.1	214	11.3	1.0	3.6	3.6	1.236	0.015	79.000
	2015.10.15	18.1	8.1	199	8.7	0.9	3.4	5.0	1.433	0.015	79.000
	2015.10.30	15.8	7.9	216	8.9	0.8	2.8	5.8	1.499	0.020	79.000
	2015.11.05	14.0	8.2	237	9.9	0.9	2.5	6.0	1.544	0.018	55.000
	2015.11.13	13.4	8.1	248	10.6	0.6	2.5	3.2	1.588	0.018	81.000
	2015.11.20	12.8	8.1	219	11.9	0.7	2.7	3.3	1.815	0.017	100.000
	2015.11.27	9.3	8.1	244	11.8	0.8	2.9	4.7	1.909	0.021	97.000
	2015.12.04	7.0	7.9	237	10.2	1.0	3.6	3.9	2.134	0.024	132.300
	2015.12.11	6.8	8.0	233	11.4	1.0	3.4	5.6	2.312	0.023	78.000
	최대값	26.6	8.6	248	15.3	2.4	5.6	10.0	3.076	0.054	504.000
	최소값	1.9	7.8	120	6.1	0.6	2.5	2.4	1.236	0.012	55.000
	평균값	16.7	8.2	193	10.1	1.4	3.6	5.3	1.926	0.022	133.533
	평균값	16.3	8.4	105.9	11.7	0.91	2.66	4.9	2.28	0.017	9.1

<그림 2-> 한강F 수질 및 유량(BOD)

<그림 1-> 한강F 수질 및 유량(TP)

<표 2-> 홍천A 말단 모니터링 결과

지점	측정일자	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/㎝))	DO (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L )	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	유량 (㎥/s)
홍천A	2016.01.19	0	8.6	267	15.4	0.7	2.2	2	5.262	0.006
	2016.03.02	1.3	7.6	201	13.3	0.6	2.2	0.5	3.744	0.004	5.051
	2016.03.09	3.9	8.1	138	12.6	0.6	3.7	3.4	3.828	0.027	34.439
	2016.03.15	5.9	8.2	171	12.5	0.6	3.1	1.4	3.897	0.007	14.757
	2016.03.22	10.6	8.3	188	11.5	0.8	3.2	1.6	3.645	0.011	9.737
	2016.03.29	10.5	8.2	194	11.4	0.9	2.9	1.8	3.804	0.01	8.032
	2016.04.05	14.5	7.5	198	10.7	1	3.1	1.9	3.665	0.014	6.932
	2016.04.11	14.3	8.6	196	10.7	0.8	3.3	2.9	3.203	0.016	8.286
	2016.04.19	12.9	8.4	135	10.8	0.7	3.7	5	2.724	0.019	51.063
	2016.04.28	16.5	8.4	148	10	0.5	2.7	2.6	2.954	0.011	17.07
	2016.05.02	18.2	8.4	163	9.7	0.7	3.1	1.8	3.126	0.015	11.107
	2016.05.11	18.7	8.2	151	8.8	0.6	2.6	2.4	3.1	0.014	18.212
	2016.05.17	19.3	7.9	164	8.8	0.7	3	2.8	2.944	0.015	27.422
	2016.05.24	22.6	8.3	157	9.5	0.7	2.3	2.6	2.778	0.021	14.025
	2016.06.01	23.7	8.3	161	9.9	0.5	3	2.5	2.558	0.013	7.466
	2016.06.08	24.5	8.7	184	11	0.9	2.6	1.7	2.176	0.015	4.582
	2016.06.14	26.8	8.5	205	8.5	1.4	3.4	2.8	1.901	0.017	4.346
	2016.06.21	26.3	8.7	226	9.5	0.9	4.7	2.2	1.959	0.013	5.232
	2016.06.28	25.2	8.3	217	9.4	0.7	2.8	2.3	1.556	0.018	6.751
	2016.07.13	24.7	7.7	187	9	0.4	2.8	1.1	4.285	0.012	35.142
	2016.07.18	20.1	8	125	10.4	0.4	3	2.8	2.736	0.024	102.339
	2016.07.26										65.411
	2016.08.09	30	7.9	170	7.3	0.3	2.6	1.4	2.185	0.013	13.038
	2016.08.17	30.2	8	199	7.9	0.6	2.8	2.4	2.225	0.013	8.292
	2016.08.23	29.7	7.9	207	7	1.5	4.1	2.1	2.054	0.016	5.976
	2016.08.29	22.6	8.1	207	8.1	0.5	2.9	1.2	1.763	0.012	8.145
	2016.09.06	24.5	8	175	7.3	0.4	2.1	1.6	1.582	0.013	10.503
	2016.09.21	22.1	8.2	180	9.1	0.5	2.6	1.3	1.372	0.009	7.717
	2016.09.27	21.4	8.1	194	8.7	0.4	2.5	1.4	1.404	0.008	5.743
	2016.10.06	19.9	8	191	7.2	0.5	2.6	1.8	1.411	0.01	13.501
	2016.10.11	22.6	8.7	207	12.1	0.3	2.7	1	1.403	0.011	9.461
	2016.10.18	16.2	8.9	190	9.3	0.6	2.1	1	1.506	0.01	6.433
	2016.10.25	15.6	8.5	197	10.6	0.5	2.4	1	1.618	0.008	7.118
	2016.11.01	9.5	8.4	243	11.4	0.4	2.6	1.1	1.844	0.006	6.834
	2016.11.08	11	8.2	269	11.3	0.6	2.6	1.4	1.688	0.008	4.791
	2016.11.15	8.7	8.1	208	12.1	0.5	2.5	0.8	2.263	0.006	5.284
	2016.11.22	8.1	8.2	195	11.8	0.4	2.8	0.3	2.391	0.005	4.33
	2016.12.07	1.8	8.6	205	14.1	0.3	2.4	0.7	2.807	0.018	3.589
	2016.12.20	1.7	8.1	240	14.5	0.5	2.5	0.3	3.235	0.003	3.848
	최소값	0.0	7.5	125	7.0	0.3	2.1	0.3	1.372	0.003	3.589
	최대값	30.2	8.9	269	15.4	1.5	4.7	5.0	5.262	0.027	102.339
	평균값	16.7	8.2	191	10.3	0.6	2.8	1.8	2.595	0.012	15.316

<그림 2-> 홍천A 수질 및 유량(BOD)

<그림 2-> 홍천A 수질 및 유량(TP)

<표 1-> 단위유역별 2016년 BOD 발생⋅배출부하량

시	단위유역	시행계획상 2016년 전망 (kg/일)		2016년 현황 (kg/일)
		발생부하량	배출부하량	발생부하량	배출부하량
가평군	합 계	21,240.42	5,658.35	20,306.02	4,397.81
	가평A	-	1,464.84	-	-
	북한C	184.39	25.89	50.81	26.48
	북한D	9,399.66	1,653.18	8,088.70	1,657.91
	조종A	9,394.00	1,901.75	9,032.00	2,018.44
	한강F	2,155.79	566.01	3,023.61	648.93
	홍천A	106.58	46.68	110.90	46.05

<표 1-> 단위유역별 2016년 TP 발생⋅배출부하량

시	단위유역	시행계획상 2016년 전망 (kg/일)		2016년 현황 (kg/일)
		발생부하량	배출부하량	발생부하량	배출부하량
가평군	합 계	1,873.144	320.646	2,014.039	352.346
	가평A	600.627	97.647	684.105	109.365
	북한C	8.878	1.232	2.818	1.260
	북한D	535.856	84.578	551.198	91.307
	조종A	592.130	103.592	566.902	111.427
	한강F	130.313	30.650	203.507	35.400
	홍천A	5.340	2.947	5.509	3.587

□ 단위유역별 오염원 현황

<표 1-> 가평군 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	63,085	65,695	65,328	367	63,517	-2,178
	물사용량(㎥/일)	27,506.5	32,908.2	31,819.0	1,089.2	29,349.7	-3,558.5
축산계(두)	젖소	3,976	3,434	3,440	3,440	0	4,131
	한우	11,496	8,250	8,024	8,024	0	9,335
	말	89	36	36	36	0	147
	돼지	18,541	15,212	15,212	15,212	0	12,674
	양∙사슴	1,139	964	964	964	0	995
	개	8,854	8,235	8,235	8,235	0	8,280
	합계	44,095	36,131	35,911	35,911	0	35,562
	가금	1,655,629	1,887,714	1,887,714	1,887,714	0	2,297,228
산업계	폐수배출업소수 (개소)	97	101	101	0	96	-5
	폐수발생량(㎥/일)	11,207.8	13,178.9	13,178.9	0.0	10,482.4	-2,696.5
토지계(㎢)	전	44.853	44.110	44.084	0.025	43.800	-0.310
	답	26.631	26.104	26.138	-0.035	26.028	-0.075
	임야	693.054	690.457	690.812	-0.355	664.207	-26.250
	대지	30.530	31.589	31.299	0.289	30.988	-0.600
	기타	48.535	51.344	51.269	0.075	78.579	27.235
	합계	843.603	843.603	843.603	0.000	843.603	0.000
양식계	시설면적(㎡)	6,923	20,442	20,442	0	28,913	8,471
매립계	침출수량(㎥/일)	61.93	55.10	55.10	0.00	16.37	-38.73

<표 1-> 가평A 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	17,200	16,526	16,478	48	17,136	610
	물사용량(㎥/일)	6,759.8	9,026.0	9,007.1	18.9	6,799.3	-2,226.7
축산계(두)	젖소	267	267	267	0	455	188
	한우	3,234	3,008	3,008	0	3,214	206
	말	16	16	16	0	16	0
	돼지	2,416	2,416	2,416	0	1,560	-856
	양∙사슴	243	243	243	0	253	10
	개	1,683	1,683	1,683	0	1,547	-136
	합계	7,859	7,633	7,633	0	7,045	-588
	가금	739,923	739,923	739,923	0	1,063,311	323,388
산업계	폐수배출업소수 (개소)	14	14	14	0	13	-1
	폐수발생량(㎥/일)	8,631.0	10,278.6	10,278.6	0.0	8,224.9	-2,053.7
토지계(㎢)	전	12.778	12.220	12.238	-0.018	12.730	0.510
	답	5.921	5.847	5.858	-0.011	5.862	0.015
	임야	271.585	270.071	270.093	-0.021	271.532	1.461
	대지	5.666	5.924	5.885	0.039	5.808	-0.116
	기타	11.017	12.905	12.894	0.011	11.035	-1.870
	합계	306.967	306.967	306.967	0.000	306.967	0.000
양식계	시설면적(㎡)	4,707	5,385	5,385	0	12,588	7,203
매립계	침출수량(㎥/일)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 북한C 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	78	73	73	0	80	7
	물사용량(㎥/일)	24.4	23.1	23.1	0.0	25.3	2.2
축산계(두)	젖소	4	4	4	0	1	-3
	한우	44	44	44	0	40	-4
	말	0	0	0	0	0	0
	돼지	0	0	0	0	0	0
	양∙사슴	0	0	0	0	3	3
	개	13	13	13	0	12	-1
	합계	61	61	61	0	56	-5
	가금	59	59	59	0	87	28
산업계	폐수배출업소수 (개소)	0	0	0	0	0	0
	폐수발생량(㎥/일)	1,221.1	1,457.8	1,457.8	0.0	1,162.8	-295.0
토지계(㎢)	전	0.265	0.266	0.266	0.000	0.262	-0.004
	답	0.199	0.198	0.198	0.000	0.196	-0.002
	임야	2.855	2.856	2.856	0.000	2.855	-0.001
	대지	0.217	0.216	0.216	0.000	0.222	0.006
	기타	0.392	0.393	0.393	0.000	0.394	0.001
	합계	3.929	3.929	3.929	0.000	3.929	0.000
양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0
매립계	침출수량(㎥/일)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 북한D 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	14,786	18,970	18,779	191	15,131	-3,839
	물사용량(㎥/일)	6,370.9	7,335.9	7,209.6	126.3	6,938.0	-397.9
축산계(두)	젖소	352	352	352	0	527	175
	한우	2,193	2,193	2,193	0	2,425	232
	말	10	10	10	0	35	25
	돼지	6,274	6,274	6,274	0	5,736	-538
	양∙사슴	71	71	71	0	50	-21
	개	2,255	2,255	2,255	0	2,336	81
	합계	11,155	11,155	11,155	0	11,109	-46
	가금	640,139	640,139	640,139	0	683,226	43,087
산업계	폐수배출업소수 (개소)	24	25	25	0	24	-1
	폐수발생량(㎥/일)	600.5	644.2	644.2	0.0	420.1	-224.1
토지계(㎢)	전	12.321	12.131	12.136	-0.005	12.270	0.139
	답	9.443	9.035	9.036	-0.001	9.351	0.316
	임야	138.709	138.591	138.664	-0.072	138.609	0.018
	대지	9.049	9.702	9.680	0.022	9.294	-0.408
	기타	16.201	16.264	16.208	0.056	16.199	-0.065
	합계	185.724	185.724	185.724	0.000	185.724	0.000
양식계	시설면적(㎡)	0	1,273	1,273	0	0	-1,273
매립계	침출수량(㎥/일)	61.93	55.10	55.10	0.00	16.37	-38.73

<표 1-> 조종A 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	26,493	25,814	25,729	85	26,586	772
	물사용량(㎥/일)	11,780.8	13,093.3	13,002.0	91.3	12,908.2	-185.1
축산계(두)	젖소	2,742	2,748	2,748	0	2,933	185
	한우	2,510	2,510	2,510	0	3,148	638
	말	10	10	10	0	96	86
	돼지	6,373	6,373	6,373	0	5,214	-1,159
	양∙사슴	650	650	650	0	679	29
	개	3,978	3,978	3,978	0	4,164	186
	합계	16,263	16,269	16,269	0	16,234	-35
	가금	305,706	305,706	305,706	0	198,426	-107,280
산업계	폐수배출업소수 (개소)	51	51	51	0	51	0
	폐수발생량(㎥/일)	646.4	667.4	667.4	0.0	576.4	-91.0
토지계(㎢)	전	15.701	15.689	15.704	-0.015	14.768	-0.921
	답	8.190	8.157	8.170	-0.013	7.775	-0.382
	임야	208.666	207.849	207.938	-0.089	180.092	-27.757
	대지	12.023	12.101	12.006	0.095	11.908	-0.194
	기타	15.067	15.850	15.828	0.022	45.103	29.254
	합계	259.646	259.646	259.646	0.000	259.646	0.000
양식계	시설면적(㎡)	2,216	8,135	8,135	0	13,899	5,764
매립계	침출수량(㎥/일)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 한강F 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	4,232	4,034	3,991	43	4,276	242
	물사용량(㎥/일)	2,347.3	3,216.0	2,363.3	852.7	2,417.1	-798.9
축산계(두)	젖소	69	69	69	0	215	146
	한우	222	222	222	0	460	238
	말	0	0	0	0	0	0
	돼지	149	149	149	0	164	15
	양∙사슴	0	0	0	0	10	10
	개	251	251	251	0	170	-81
	합계	691	691	691	0	1,019	328
	가금	201,887	201,887	201,887	0	352,178	150,291
산업계	폐수배출업소수 (개소)	7	7	7	0	7	0
	폐수발생량(㎥/일)	108.4	130.6	130.6	0.0	97.8	-32.8
토지계(㎢)	전	2.869	2.880	2.817	0.064	2.851	-0.029
	답	2.274	2.266	2.275	-0.010	2.240	-0.025
	임야	64.030	63.903	64.050	-0.147	63.915	0.012
	대지	3.240	3.292	3.184	0.107	3.416	0.124
	기타	5.183	5.255	5.270	-0.014	5.174	-0.081
	합계	77.596	77.596	77.596	0.000	77.596	0.000
양식계	시설면적(㎡)	0	5,649	5,649	0	2,426	-3,223
매립계	침출수량(㎥/일)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 홍천A 단위유역 오염원 현황 총괄

오염원	분류	2015년 (현황)	2016년				현황-전망
			전망			현황
			합계	오염원	개발
생활계	인구(인)	296	278	278	0	308	30
	물사용량(㎥/일)	223.4	213.9	213.9	0.0	261.6	47.7
축산계(두)	젖소	0	0	0	0	0	0
	한우	47	47	47	0	48	1
	말	0	0	0	0	0	0
	돼지	0	0	0	0	0	0
	양∙사슴	0	0	0	0	0	0
	개	55	55	55	0	51	-4
	합계	102	102	102	0	99	-3
	가금	0	0	0	0	0	0
산업계	폐수배출업소수 (개소)	1	1	1	0	1	0
	폐수발생량(㎥/일)	0.4	0.3	0.3	0.0	0.4	0.1
토지계(㎢)	전	0.918	0.924	0.924	0.000	0.918	-0.006
	답	0.605	0.600	0.600	0.000	0.603	0.003
	임야	7.208	7.186	7.212	-0.026	7.205	0.018
	대지	0.335	0.354	0.329	0.026	0.341	-0.013
	기타	0.675	0.676	0.676	0.000	0.674	-0.003
	합계	9.741	9.741	9.741	0.000	9.741	0.000
양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0
매립계	침출수량(㎥/일)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 오염부하량 평가 결과

가) 발생부하량

<표 1-> BOD 발생부하량

(kg/일)

단위유역	오염원	2015년	2016년
			현황	전망	현황-전망
총계	소계	29,709.90	31,599.88	31,032.89	566.99
	생활계	5,405.52	5,740.78	6,341.20	-600.42
	축산계	17,931.35	20,775.29	17,815.37	2,959.92
	산업계	2,814.86	1,523.77	3,222.75	-1,698.98
	토지계	3,468.74	3,538.80	3,548.32	-9.52
	양식계	8.40	8.78	8.40	0.38
	매립계	81.03	12.46	96.85	-84.39
가평A	소계	9,435.72	10,847.80	9,814.08	1,033.72
	생활계	1,355.91	1,378.98	1,743.86	-364.88
	축산계	6,028.40	7,706.93	5,909.08	1,797.85
	산업계	1,240.53	938.62	1,329.02	-390.40
	토지계	806.37	818.76	827.61	-8.85
	양식계	4.51	4.51	4.51	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
북한C	소계	163.40	156.01	184.40	-28.39
	생활계	4.92	5.20	4.67	0.53
	축산계	26.06	23.21	26.06	-2.85
	산업계	109.90	104.65	131.20	-26.55
	토지계	22.52	22.95	22.47	0.48
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
북한D	소계	8,814.53	8,288.53	9,399.88	-1,111.35
	생활계	1,234.97	1,353.11	1,473.98	-120.87
	축산계	5,410.13	5,803.79	5,410.13	393.66
	산업계	1,125.22	135.34	1,401.17	-1,265.83
	토지계	963.18	983.83	1,017.75	-33.92
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	81.03	12.46	96.85	-84.39
조종A	소계	9,163.62	9,137.49	9,393.29	-255.80
	생활계	2,325.35	2,489.38	2,524.20	-34.82
	축산계	5,214.96	5,000.17	5,218.30	-218.13
	산업계	334.38	338.08	355.41	-17.33
	토지계	1,285.04	1,306.27	1,291.49	14.78
	양식계	3.89	3.59	3.89	-0.30
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F	소계	2,025.80	3,054.50	2,134.65	919.85
	생활계	442.30	464.54	554.25	-89.71
	축산계	1,226.09	2,214.75	1,226.09	988.66
	산업계	4.79	7.04	5.92	1.12
	토지계	352.62	367.49	348.39	19.10
	양식계	0.00	0.68	0.00	0.68
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
홍천A	소계	106.83	115.55	106.59	8.96
	생활계	42.07	49.57	40.24	9.33
	축산계	25.71	26.44	25.71	0.73
	산업계	0.04	0.04	0.03	0.01
	토지계	39.01	39.50	40.61	-1.11
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> TP 발생부하량

(kg/일)

단위유역	오염원	2015년	2016년
			현황	전망	현황-전망
총계	소계	1,842.807	2,070.090	1,880.664	189.426
	생활계	152.780	162.784	179.659	-16.875
	축산계	1,447.989	1,662.600	1,448.330	214.270
	산업계	51.768	53.198	61.032	-7.834
	토지계	189.457	190.925	190.688	0.237
	양식계	0.437	0.458	0.437	0.021
	매립계	0.376	0.125	0.518	-0.393
가평A	소계	590.448	718.110	608.799	109.311
	생활계	37.386	38.083	49.137	-11.054
	축산계	460.498	589.273	460.498	128.775
	산업계	35.430	33.376	41.831	-8.455
	토지계	56.899	57.143	57.098	0.045
	양식계	0.235	0.235	0.235	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
북한C	소계	7.937	7.482	8.878	-1.396
	생활계	0.139	0.147	0.132	0.015
	축산계	1.865	1.626	1.865	-0.239
	산업계	4.885	4.652	5.832	-1.180
	토지계	1.048	1.057	1.049	0.008
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
북한D	소계	527.057	564.710	535.858	28.852
	생활계	35.286	38.809	41.244	-2.435
	축산계	435.638	465.371	435.638	29.733
	산업계	8.180	12.397	9.826	2.571
	토지계	47.577	48.008	48.632	-0.624
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.376	0.125	0.518	-0.393
조종A	소계	585.600	569.872	592.113	-22.241
	생활계	65.678	70.558	71.634	-1.076
	축산계	453.312	432.548	453.653	-21.105
	산업계	2.781	2.504	2.949	-0.445
	토지계	63.627	64.075	63.675	0.400
	양식계	0.202	0.187	0.202	-0.015
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F	소계	126.404	204.271	129.676	74.595
	생활계	13.031	13.702	16.307	-2.605
	축산계	94.898	171.956	94.898	77.058
	산업계	0.490	0.267	0.593	-0.326
	토지계	17.985	18.310	17.878	0.432
	양식계	0.000	0.036	0.000	0.036
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
홍천A	소계	5.361	5.645	5.340	0.305
	생활계	1.260	1.485	1.205	0.280
	축산계	1.778	1.826	1.778	0.048
	산업계	0.002	0.002	0.001	0.001
	토지계	2.321	2.332	2.356	-0.024
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000

<표 1-> 소유역관리지역 BOD 발생부하량(특대유역)

(kg/일)

단위유역	오염원	2015년	2016년
			현황	전망	현황-전망
총계	소계	2,890.39	3,865.68	3,027.95	837.73
	생활계	1,101.81	1,142.48	1,240.42	-97.94
	축산계	1,343.58	2,258.25	1,343.58	914.67
	산업계	6.93	10.27	8.61	1.66
	토지계	438.07	454.00	435.34	18.66
	양식계	0.00	0.68	0.00	0.68
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
북한D1	소계	30.51	29.67	29.60	0.07
	생활계	18.29	18.75	17.43	1.32
	축산계	2.81	1.41	2.81	-1.40
	산업계	0.03	0.04	0.03	0.01
	토지계	9.38	9.47	9.33	0.14
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
조종A1	소계	906.36	878.54	934.98	-56.44
	생활계	663.01	683.91	689.83	-5.92
	축산계	118.00	67.04	118.00	-50.96
	산업계	2.17	3.21	2.72	0.49
	토지계	123.18	124.38	124.43	-0.05
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F3	소계	541.03	588.38	566.16	22.22
	생활계	289.30	300.38	314.12	-13.74
	축산계	40.63	69.82	40.63	29.19
	산업계	4.60	6.83	5.76	1.07
	토지계	206.50	210.67	205.65	5.02
	양식계	0.00	0.68	0.00	0.68
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F4	소계	1,412.49	2,369.09	1,497.21	871.88
	생활계	131.21	139.44	219.04	-79.60
	축산계	1,182.14	2,119.98	1,182.14	937.84
	산업계	0.13	0.19	0.10	0.09
	토지계	99.01	109.48	95.93	13.55
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 소유역관리지역 TP 발생부하량(특대유역)

(kg/일)

단위유역	오염원	2015년	2016년
			현황	전망	현황-전망
총계	소계	158.633	230.678	162.696	67.982
	생활계	30.355	31.614	34.347	-2.733
	축산계	105.892	176.570	105.892	70.678
	산업계	0.623	0.345	0.776	-0.431
	토지계	21.763	22.113	21.681	0.432
	양식계	0.000	0.036	0.000	0.036
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
북한D1	소계	1.071	0.957	1.049	-0.092
	생활계	0.479	0.493	0.457	0.036
	축산계	0.273	0.143	0.273	-0.130
	산업계	0.002	0.002	0.003	-0.001
	토지계	0.317	0.319	0.316	0.003
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
조종A1	소계	33.791	29.717	34.576	-4.859
	생활계	17.491	18.154	18.210	-0.056
	축산계	10.962	6.304	10.962	-4.658
	산업계	0.187	0.081	0.235	-0.154
	토지계	5.151	5.178	5.169	0.009
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F3	소계	22.704	25.928	23.534	2.394
	생활계	8.459	8.794	9.204	-0.410
	축산계	3.794	6.728	3.794	2.934
	산업계	0.422	0.250	0.529	-0.279
	토지계	10.029	10.120	10.007	0.113
	양식계	0.000	0.036	0.000	0.036
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F4	소계	101.067	174.076	103.537	70.539
	생활계	3.926	4.173	6.476	-2.303
	축산계	90.863	163.395	90.863	72.532
	산업계	0.012	0.012	0.009	0.003
	토지계	6.266	6.496	6.189	0.307
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000

나) 배출부하량

<표 1-> BOD 배출부하량

(단위: kg/일)

단위 유역	오염원	2015년			2016년
					현황			전망			현황-전망
		합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
총계	소계	4,302.53	613.15	3,689.38	6,090.07	779.89	5,310.18	5,944.86	749.86	5,195.00	145.57	30.23	115.34
	생활계	448.64	446.85	1.79	549.93	548.58	1.35	441.80	441.34	0.46	108.67	107.78	0.89
	축산계	1,149.73	124.54	1,025.19	1,977.77	184.97	1,792.80	1,888.75	230.63	1,658.12	88.36	-46.00	134.36
	산업계	8.95	8.92	0.03	10.32	10.14	0.18	7.71	7.71	0.00	2.61	2.43	0.18
	토지계	2,691.20	28.83	2,662.37	3,543.24	27.39	3,515.85	3,597.93	61.51	3,536.42	-54.21	-34.12	-20.09
	양식계	3.89	3.89	0.00	8.78	8.78	0.00	8.40	8.40	0.00	0.38	0.38	0.00
	매립계	0.12	0.12	0.00	0.03	0.03	0.00	0.27	0.27	0.00	-0.24	-0.24	0.00
가평A	소계	0.00	0.00	0.00	956.66	135.97	820.69	876.76	109.55	767.21	79.90	26.42	53.48
	생활계	0.00	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	70.12	70.12	0.00	13.18	13.18	0.00
	축산계	0.00	0.00	0.00	529.43	51.63	477.80	454.11	35.95	418.16	75.32	15.68	59.64
	산업계	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.22	0.22	0.00	-0.06	-0.06	0.00
	토지계	0.00	0.00	0.00	343.77	0.88	342.89	352.31	3.26	349.05	-8.54	-2.38	-6.16
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
북한C	소계	26.76	1.58	25.18	26.82	1.36	25.46	26.46	1.16	25.30	0.36	0.20	0.16
	생활계	0.79	0.79	0.00	0.74	0.74	0.00	0.20	0.20	0.00	0.54	0.54	0.00
	축산계	3.45	0.79	2.66	3.13	0.62	2.51	3.79	0.96	2.83	-0.66	-0.34	-0.32
	산업계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	22.52	0.00	22.52	22.95	0.00	22.95	22.47	0.00	22.47	0.48	0.00	0.48
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
북한D	소계	1,712.03	206.87	1,505.16	1,665.93	181.94	1,483.99	1,745.79	220.87	1,524.92	-79.86	-38.93	-40.93
	생활계	154.72	154.72	0.00	131.33	131.33	0.00	119.53	119.53	0.00	11.80	11.80	0.00
	축산계	571.90	29.92	541.98	533.98	33.82	500.16	568.26	61.21	507.05	-34.28	-27.39	-6.89
	산업계	5.19	5.19	0.00	2.66	2.66	0.00	4.30	4.30	0.00	-1.64	-1.64	0.00
	토지계	980.10	16.92	963.18	997.93	14.10	983.83	1,053.43	35.56	1,017.87	-55.50	-21.46	-34.04
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.12	0.12	0.00	0.03	0.03	0.00	0.27	0.27	0.00	-0.24	-0.24	0.00
조종A	소계	1,972.69	324.89	1,647.80	1,971.57	306.12	1,665.45	2,002.17	278.67	1,723.50	-30.60	27.45	-58.05
	생활계	230.47	230.47	0.00	214.33	214.33	0.00	145.70	145.70	0.00	68.63	68.63	0.00
	축산계	448.99	86.23	362.76	440.37	81.19	359.18	550.65	122.15	428.50	-110.28	-40.96	-69.32
	산업계	2.90	2.90	0.00	5.29	5.29	0.00	2.50	2.50	0.00	2.79	2.79	0.00
	토지계	1,286.44	1.40	1,285.04	1,307.99	1.72	1,306.27	1,299.43	4.43	1,295.00	8.56	-2.71	11.27
	양식계	3.89	3.89	0.00	3.59	3.59	0.00	3.89	3.89	0.00	-0.30	-0.30	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F	소계	545.54	76.27	469.27	680.33	105.17	575.16	564.83	100.02	464.81	115.50	5.15	110.35
	생활계	59.94	58.15	1.79	85.15	83.80	1.35	78.79	78.33	0.46	6.36	5.47	0.89
	축산계	121.67	6.84	114.83	214.19	8.05	206.14	113.90	2.98	110.92	100.29	5.07	95.22
	산업계	0.86	0.83	0.03	2.21	2.03	0.18	0.69	0.69	0.00	1.52	1.34	0.18
	토지계	363.07	10.45	352.62	378.10	10.61	367.49	371.45	18.02	353.43	6.65	-7.41	14.06
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
홍천A	소계	45.51	3.54	41.97	46.31	3.93	42.38	49.37	4.82	44.55	-3.06	-0.89	-2.17
	생활계	2.72	2.72	0.00	3.24	3.24	0.00	2.89	2.89	0.00	0.35	0.35	0.00
	축산계	3.72	0.76	2.96	3.49	0.61	2.88	5.63	1.69	3.94	-2.14	-1.08	-1.06
	산업계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	39.07	0.06	39.01	39.58	0.08	39.50	40.85	0.24	40.61	-1.27	-0.16	-1.11
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> TP 배출부하량

(단위: kg/일)

단위 유역	오염원	2015년			2016년
					현황			전망			현황-전망
		합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
총계	소계	332.176	57.771	274.405	346.255	57.096	289.159	335.762	55.400	280.362	10.493	1.696	8.797
	생활계	43.056	43.003	0.053	39.256	39.216	0.040	35.163	35.149	0.014	4.093	4.067	0.026
	축산계	95.587	10.692	84.895	113.064	14.870	98.194	104.017	14.750	89.267	9.047	0.120	8.927
	산업계	2.557	2.557	0.000	1.294	1.294	0.000	2.187	2.187	0.000	-0.893	-0.893	0.000
	토지계	190.536	1.079	189.457	192.182	1.257	190.925	193.947	2.866	191.081	-1.765	-1.609	-0.156
	양식계	0.437	0.437	0.000	0.458	0.458	0.000	0.437	0.437	0.000	0.021	0.021	0.000
	매립계	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.011	0.011	0.000	-0.010	-0.010	0.000
가평A	소계	98.605	12.200	86.405	107.596	11.313	96.283	102.042	12.357	89.685	5.554	-1.044	6.598
	생활계	8.808	8.808	0.000	6.698	6.698	0.000	9.214	9.214	0.000	-2.516	-2.516	0.000
	축산계	32.543	3.037	29.506	43.427	4.287	39.140	35.058	2.696	32.362	8.369	1.591	6.778
	산업계	0.037	0.037	0.000	0.008	0.008	0.000	0.016	0.016	0.000	-0.008	-0.008	0.000
	토지계	56.982	0.083	56.899	57.228	0.085	57.143	57.519	0.196	57.323	-0.291	-0.111	-0.180
	양식계	0.235	0.235	0.000	0.235	0.235	0.000	0.235	0.235	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
북한C	소계	1.278	0.087	1.191	1.258	0.069	1.189	1.258	0.058	1.200	0.000	0.011	-0.011
	생활계	0.050	0.050	0.000	0.037	0.037	0.000	0.013	0.013	0.000	0.024	0.024	0.000
	축산계	0.180	0.037	0.143	0.164	0.032	0.132	0.196	0.045	0.151	-0.032	-0.013	-0.019
	산업계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	1.048	0.000	1.048	1.057	0.000	1.057	1.049	0.000	1.049	0.008	0.000	0.008
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
북한D	소계	91.072	16.894	74.178	88.570	15.608	72.962	89.009	15.525	73.484	-0.439	0.083	-0.522
	생활계	13.135	13.135	0.000	11.599	11.599	0.000	9.350	9.350	0.000	2.249	2.249	0.000
	축산계	28.728	2.127	26.601	28.226	3.272	24.954	28.604	3.762	24.842	-0.378	-0.490	0.112
	산업계	1.099	1.099	0.000	0.043	0.043	0.000	0.863	0.863	0.000	-0.820	-0.820	0.000
	토지계	48.107	0.530	47.577	48.701	0.693	48.008	50.181	1.539	48.642	-1.480	-0.846	-0.634
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.011	0.011	0.000	-0.010	-0.010	0.000
조종A	소계	107.997	22.998	84.999	108.349	22.572	85.777	109.817	21.327	88.490	-1.468	1.245	-2.713
	생활계	16.400	16.400	0.000	14.285	14.285	0.000	11.695	11.695	0.000	2.590	2.590	0.000
	축산계	26.440	5.068	21.372	28.508	6.806	21.702	32.751	7.978	24.773	-4.243	-1.172	-3.071
	산업계	1.212	1.212	0.000	1.223	1.223	0.000	1.134	1.134	0.000	0.089	0.089	0.000
	토지계	63.743	0.116	63.627	64.146	0.071	64.075	64.035	0.318	63.717	0.111	-0.247	0.358
	양식계	0.202	0.202	0.000	0.187	0.187	0.000	0.202	0.202	0.000	-0.015	-0.015	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F	소계	29.423	4.249	25.174	36.927	6.457	30.470	30.559	5.593	24.966	6.368	0.864	5.504
	생활계	3.373	3.320	0.053	5.605	5.565	0.040	4.491	4.477	0.014	1.114	1.088	0.026
	축산계	7.514	0.378	7.136	12.556	0.436	12.120	7.135	0.177	6.958	5.421	0.259	5.162
	산업계	0.209	0.209	0.000	0.020	0.020	0.000	0.174	0.174	0.000	-0.154	-0.154	0.000
	토지계	18.327	0.342	17.985	18.710	0.400	18.310	18.759	0.765	17.994	-0.049	-0.365	0.316
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
홍천A	소계	3.801	1.343	2.458	3.555	1.077	2.478	3.077	0.540	2.537	0.478	0.537	-0.059
	생활계	1.290	1.290	0.000	1.032	1.032	0.000	0.400	0.400	0.000	0.632	0.632	0.000
	축산계	0.182	0.045	0.137	0.183	0.037	0.146	0.273	0.092	0.181	-0.090	-0.055	-0.035
	산업계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	2.329	0.008	2.321	2.340	0.008	2.332	2.404	0.048	2.356	-0.064	-0.040	-0.024
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

<표 1-> 소유역관리지역 BOD 배출부하량(특대유역)

(단위: kg/일)

단위 유역	오염원	2015년			2016년
					현황			전망			현황-전망
		합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
총계	소계	684.37	123.57	560.80	811.07	149.46	661.61	700.56	140.70	559.86	110.51	8.76	101.75
	생활계	102.40	100.61	1.79	128.36	127.01	1.35	115.56	115.10	0.46	12.80	11.91	0.89
	축산계	132.37	11.46	120.91	214.22	8.14	206.08	122.59	6.60	115.99	91.63	1.54	90.09
	산업계	1.08	1.05	0.03	3.20	3.02	0.18	0.98	0.98	0.00	2.22	2.04	0.18
	토지계	448.52	10.45	438.07	464.61	10.61	454.00	461.43	18.02	443.41	3.18	-7.41	10.59
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
북한D1	소계	10.70	1.21	9.49	10.55	1.06	9.49	10.59	1.15	9.44	-0.04	-0.09	0.05
	생활계	1.10	1.10	0.00	1.05	1.05	0.00	1.04	1.04	0.00	0.01	0.01	0.00
	축산계	0.22	0.11	0.11	0.03	0.01	0.02	0.22	0.11	0.11	-0.19	-0.10	-0.09
	산업계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	9.38	0.00	9.38	9.47	0.00	9.47	9.33	0.00	9.33	0.14	0.00	0.14
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
조종A1	소계	179.25	49.39	129.86	174.00	46.69	127.31	175.10	41.97	133.13	-1.10	4.72	-5.82
	생활계	44.14	44.14	0.00	44.79	44.79	0.00	37.65	37.65	0.00	7.14	7.14	0.00
	축산계	11.68	5.00	6.68	3.83	0.90	2.93	9.67	4.00	5.67	-5.84	-3.10	-2.74
	산업계	0.25	0.25	0.00	1.00	1.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.68	0.68	0.00
	토지계	123.18	0.00	123.18	124.38	0.00	124.38	127.46	0.00	127.46	-3.08	0.00	-3.08
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F3	소계	263.18	52.38	210.80	288.07	70.26	217.81	288.90	79.26	209.64	-0.83	-9.00	8.17
	생활계	42.03	40.24	1.79	58.84	57.49	1.35	60.08	59.62	0.46	-1.24	-2.13	0.89
	축산계	3.65	1.17	2.48	6.17	0.56	5.61	3.65	1.17	2.48	2.52	-0.61	3.13
	산업계	0.55	0.52	0.03	1.10	0.92	0.18	0.45	0.45	0.00	0.65	0.47	0.18
	토지계	216.95	10.45	206.50	221.28	10.61	210.67	224.72	18.02	206.70	-3.44	-7.41	3.97
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
한강F4	소계	231.24	20.59	210.65	338.45	31.45	307.00	225.97	18.32	207.65	112.48	13.13	99.35
	생활계	15.13	15.13	0.00	23.68	23.68	0.00	16.79	16.79	0.00	6.89	6.89	0.00
	축산계	116.82	5.18	111.64	204.19	6.67	197.52	109.05	1.32	107.73	95.14	5.35	89.79
	산업계	0.28	0.28	0.00	1.10	1.10	0.00	0.21	0.21	0.00	0.89	0.89	0.00
	토지계	99.01	0.00	99.01	109.48	0.00	109.48	99.92	0.00	99.92	9.56	0.00	9.56
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<표 1-> 소유역관리지역 TP 배출부하량(특대유역)

(단위: kg/일)

단위 유역	오염원	2015년			2016년
					현황			전망			현황-전망
		합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점	비점
합계	소계	35.341	6.046	29.295	42.105	7.857	34.248	36.324	7.256	29.068	5.781	0.601	5.180
	생활계	4.969	4.916	0.053	6.942	6.902	0.040	5.997	5.983	0.014	0.945	0.919	0.026
	축산계	8.084	0.605	7.479	12.585	0.490	12.095	7.605	0.351	7.254	4.980	0.139	4.841
	산업계	0.183	0.183	0.000	0.029	0.029	0.000	0.157	0.157	0.000	-0.128	-0.128	0.000
	토지계	22.105	0.342	21.763	22.513	0.400	22.113	22.565	0.765	21.800	-0.052	-0.365	0.313
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
북한D1	소계	0.374	0.050	0.324	0.356	0.036	0.320	0.371	0.048	0.323	-0.015	-0.012	-0.003
	생활계	0.046	0.046	0.000	0.036	0.036	0.000	0.044	0.044	0.000	-0.008	-0.008	0.000
	축산계	0.011	0.004	0.007	0.001	0.000	0.001	0.011	0.004	0.007	-0.010	-0.004	-0.006
	산업계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	0.317	0.000	0.317	0.319	0.000	0.319	0.316	0.000	0.316	0.003	0.000	0.003
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
조종A1	소계	7.744	2.225	5.519	7.273	1.958	5.315	7.404	1.911	5.493	-0.131	0.047	-0.178
	생활계	1.944	1.944	0.000	1.844	1.844	0.000	1.675	1.675	0.000	0.169	0.169	0.000
	축산계	0.619	0.251	0.368	0.237	0.100	0.137	0.519	0.198	0.321	-0.282	-0.098	-0.184
	산업계	0.030	0.030	0.000	0.014	0.014	0.000	0.038	0.038	0.000	-0.024	-0.024	0.000
	토지계	5.151	0.000	5.151	5.178	0.000	5.178	5.172	0.000	5.172	0.006	0.000	0.006
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F3	소계	12.639	2.436	10.203	14.144	3.634	10.510	13.925	3.760	10.165	0.219	-0.126	0.345
	생활계	1.970	1.917	0.053	3.187	3.147	0.040	2.854	2.840	0.014	0.333	0.307	0.026
	축산계	0.200	0.079	0.121	0.391	0.041	0.350	0.200	0.079	0.121	0.191	-0.038	0.229
	산업계	0.098	0.098	0.000	0.010	0.010	0.000	0.076	0.076	0.000	-0.066	-0.066	0.000
	토지계	10.371	0.342	10.029	10.520	0.400	10.120	10.795	0.765	10.030	-0.275	-0.365	0.090
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000	0.000	0.000	0.000	0.036	0.036	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
한강F4	소계	14.584	1.335	13.249	20.332	2.229	18.103	14.624	1.537	13.087	5.708	0.692	5.016
	생활계	1.009	1.009	0.000	1.875	1.875	0.000	1.424	1.424	0.000	0.451	0.451	0.000
	축산계	7.254	0.271	6.983	11.956	0.349	11.607	6.875	0.070	6.805	5.081	0.279	4.802
	산업계	0.055	0.055	0.000	0.005	0.005	0.000	0.043	0.043	0.000	-0.038	-0.038	0.000
	토지계	6.266	0.000	6.266	6.496	0.000	6.496	6.282	0.000	6.282	0.214	0.000	0.214
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

□ 할당부하량 및 준수여부 평가

가) 오염부하량 할당대상자의 할당부하량 준수여부 평가

◦ 2016년 할당시설은 7개인 것으로 조사되었으며, 7개의 할당시설은 모두 할당부하량 이내로 배출하는 것으로 조사되었는데 이는 이행평가 시 방류수질이 시행계획 상 방류수질 보다 양호한 수질로 배출되어 지정할당시설의 부하량이 개선된 것으로 판단된다.

<표 1-> 할당시설 BOD 평가결과

(단위: kg/일)

단위유역	소유역	시설명	시행계획(2016)			이행평가(2016)					평가결과
			방류유량	방류수질	할당부하량	방류유량	방류수질 (mg/L)		배출부하량		평가	초과율
							평균 배출수질	기준 배출수질	일평균	일최대
가평A	가평A03	북면하수종말처리장	1,300	5.00	6.50	1,006.1	1.41	1.50	1.42	1.51	준수	-76.8%
북한D	북한D02	가평하수종말처리장	11,500	5.00	57.50	9,559.3	1.93	2.37	18.45	22.66	준수	-60.6%
	북한D04	설악신천하수종말처리장	1,300	5.00	6.50	982.9	1.79	2.50	1.76	2.46	준수	-62.2%
조종A	조종A04	가평현리하수종말처리장	5,000	5.00	25.00	2,756.3	1.68	2.85	4.63	7.86	준수	-68.6%
한강F	한강F3	청평하수종말처리장	9,300	4.70	43.71	8,409.5	1.92	2.28	16.15	19.17	준수	-56.1%
	한강F4	천안공공하수처리시설	750	5.00	3.75	394.7	1.93	2.64	0.76	1.04	준수	-72.2%
	한강F3	삼회하수종말처리장	1,000	5.00	5.00	346.7	1.57	2.03	0.54	0.70	준수	-85.9%

<표 1-> 할당시설 TP 평가결과

(단위: kg/일)

단위유역	소유역	시설명	시행계획(2016)			이행평가(2016)					평가결과
			방류유량	방류수질	할당부하량	방류유량	방류수질 (mg/L)		배출부하량		평가	초과율
							평균 배출수질	기준 배출수질	일평균	일최대
가평A	가평A03	북면하수종말처리장	1,300	0.300	0.390	1,006.1	0.073	0.144	0.073	0.145	준수	-62.9%
북한D	북한D02	가평하수종말처리장	11,500	0.200	2.300	9,559.3	0.061	0.117	0.583	1.118	준수	-51.4%
	북한D04	설악신천하수종말처리장	1,300	0.200	0.260	982.9	0.043	0.052	0.042	0.051	준수	-80.3%
조종A	조종A04	가평현리하수종말처리장	5,000	0.200	1.000	2,756.3	0.061	0.090	0.168	0.248	준수	-75.2%
한강F	한강F3	청평하수종말처리장	9,300	0.200	1.860	8,409.5	0.054	0.086	0.454	0.723	준수	-61.1%
	한강F4	천안공공하수처리시설	750	0.200	0.150	394.7	0.042	0.054	0.017	0.021	준수	-85.8%
	한강F3	삼회하수종말처리장	1,000	0.200	0.200	346.7	0.038	0.074	0.013	0.026	준수	-87.2%

나) 할당부하량 준수 여부 평가

◦ BOD의 경우 가평군 전체 단위유역에서 배출부하량은 할당부하량을 만족하는 것으로 평가되었다.

◦ 오염원별로는 생활계에서 미처리구역 인구 및 물사용량의 증가로 BOD 비점 배출부하량이 초과하였으며, 축산계에서는 사육두수의 증가 특히 가금사육두수의 증가로 비점 배출부하량 초과하였다. 산업계의 경우 배출농도 및 폐수배출량의 증가로 BOD 점, 비점 배출부하량이 조금씩 초과하였으며 토지계의 경우 준공사업의 지연으로 할당부하량을 준수하였다. 양식장 면적 증가로 양식계 BOD, 점 배출부하량이 초과되었으며, 매립계의 경우 침출수량의 감소로 할당부하량을 준수하였다.

◦ 단위유역별 BOD의 경우 모든 단위유역에서 할당부하량을 준수하나 가평A의 축산계는 젖소, 한우, 가금의 사육두수 증가로 점, 비점 할당부하량을 모두 초과하였고, 조종A 산업계는 배출농도의 증가로 점 할당부하량을 초과하였고, 한강F는 미처리지역 인구의 증가로 비점 할당부하량을 초과, 축산계에서는 젖소, 한우, 가금의 사육두수 증가로 점, 비점 할당부하량을 모두 초과하였다. 산업계에선 배출농도의 증가로 할당부하량 초과하였고 양식장 면적의 증가로 양식장 할당부하량도 초과하였다. 홍천A의 경우 생활계 모니터링 자료 반영에 따른 부하량 증가로 생활계 점 할당부하량을 초과하였다.

◦ TP의 경우, 홍천A 단위유역에서 초과하는 것으로 조사되었다. 다른 단위유역은 모두 할당부하량을 준수하는 것으로 평가되었다.

◦ 오염원별로 TP는 생활계에서 미처리구역 인구 및 물사용량의 증가로 비점 배출부하량이 초과하였으며, 축산계에서는 사육두수의 증가 특히 가금사육두수의 증가로 점, 비점 배출부하량을 모두 초과하였다. 산업계의 경우 배출농도의 감소로 할당부하량을 준수하였으며, 토지계의 경우 준공사업의 지연으로 할당부하량을 준수하였고, 양식장 면적 증가로 양식계 점 배출부하량이 증가하여 할당부하량을 초과하였다. 매립계의 경우 침출수량의 감소로 할당부하량을 준수하였다.

◦ 단위유역별 TP의 홍천A의 할당부하량이 초과하는데 생활계 모니터링 자료 반영에 따른 부하량 증가로 생활계 점 할당부하량을 초과하였다. 가평A의 축산계는 젖소, 한우, 가금의 사육두수 증가로 점, 비점 할당부하량을 모두 초과하였고, 북한D 축산계의 경우 젖소, 한우, 가금의 사육두수 증가 중에서 가금의 사육두수가 크게 증가하여 비점 할당부하량을 초과하였다. 조종A 산업계는 배출농도의 증가로 점 할당부하량을 초과하였고, 한강F는 미처리지역 인구의 증가로 비점 할당부하량을 초과, 축산계에서는 젖소, 한우, 가금의 사육두수 증가로 점, 비점 할당부하량을 모두 초과하였다. 양식장 면적의 증가로 양식장 할당부하량도 초과하였다.

<표 1-> 단위유역 BOD 할당부하량 준수여부 평가(총괄)

(단위: kg/일)

단위유역	구분	BOD(kg/일)
		할당부하량	이행평가 배출부하량	초과량	준수여부
총계	점	997.40	779.89	-217.51	준수
	비점	6,293.66	5,310.18	-983.48	준수
	계	7,291.06	6,090.07	-1,200.99	준수
가평A	점	210.25	181.37	-28.88	준수
	비점	1,961.90	1,517.74	-444.16	준수
	계	2,172.15	1,699.11	-473.04	준수
북한C	점	2.72	1.36	-1.36	준수
	비점	29.21	25.46	-3.75	준수
	계	31.93	26.82	-5.11	준수
북한D	점	254.13	181.94	-72.19	준수
	비점	1,582.64	1,483.99	-98.65	준수
	계	1,836.77	1,665.93	-170.84	준수
조종A	점	364.07	306.12	-57.95	준수
	비점	1,997.76	1,665.45	-332.31	준수
	계	2,361.83	1,971.57	-390.26	준수
한강F	점	161.41	105.17	-56.24	준수
	비점	670.75	575.16	-95.59	준수
	계	832.16	680.33	-151.83	준수
홍천A	점	4.82	3.93	-0.89	준수
	비점	51.40	42.38	-9.02	준수
	계	56.22	46.31	-9.91	준수

<표 1-> 단위유역별 TP 할당부하량 준수여부 평가(총괄)

단위유역	구분	TP(kg/일)
		할당부하량	이행평가 배출부하량	초과량	준수여부
총계	점	71.942	57.096	-14.846	준수
	비점	306.691	289.159	-17.532	준수
	계	378.633	346.255	-32.378	준수
가평A	점	17.189	11.313	-5.876	준수
	비점	102.523	96.283	-6.240	준수
	계	119.712	107.596	-12.116	준수
북한C	점	0.433	0.069	-0.364	준수
	비점	1.247	1.189	-0.058	준수
	계	1.680	1.258	-0.422	준수
북한D	점	18.350	15.608	-2.742	준수
	비점	74.173	72.962	-1.211	준수
	계	92.523	88.570	-3.953	준수
조종A	점	26.230	22.572	-3.658	준수
	비점	93.218	85.777	-7.441	준수
	계	119.448	108.349	-11.099	준수
한강F	점	9.200	6.457	-2.743	준수
	비점	32.937	30.470	-2.467	준수
	계	42.137	36.927	-5.210	준수
홍천A	점	0.540	1.077	0.537	초과
	비점	2.593	2.478	-0.115	준수
	계	3.133	3.555	0.422	초과